Addressing Table Proyek Jaringan (IPv4 & IPv6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Interface | IPv4 Address / Prefix | IPv6 Address / Prefix | Default Gateway |
| Server1 | Fa0 | 192.168.10.2/24 | 2001:db8:acad:10::2/64 | FE80::A1 |
| Router2 | Fa0/7 | 192.168.11.1/24 | 2001:db8:acad:11::1/64 | N/A |
| Router2 | Fa0/6 | 192.168.12.1/24 | 2001:db8:acad:12::1/64 | N/A |
| Router2 | Fa0/5 | 192.168.13.1/24 | 2001:db8:acad:13::1/64 | N/A |
| Router4 | Fa0/7 | 192.168.14.1/24 | 2001:db8:acad:14::1/64 | N/A |
| Router4 | Fa0/6 | 192.168.15.1/24 | 2001:db8:acad:15::1/64 | N/A |
| Router4 | Fa0/5 | 192.168.16.1/24 | 2001:db8:acad:16::1/64 | N/A |
| PC0 | NIC | 192.168.11.2/24 | 2001:db8:acad:11::2/64 | FE80::A1 |
| PC1 | NIC | 192.168.12.2/24 | 2001:db8:acad:12::2/64 | FE80::A1 |
| PC2 | NIC | 192.168.13.2/24 | 2001:db8:acad:13::2/64 | FE80::A1 |
| PC3 | NIC | 192.168.14.2/24 | 2001:db8:acad:14::2/64 | FE80::A1 |
| PC4 | NIC | 192.168.15.2/24 | 2001:db8:acad:15::2/64 | FE80::A1 |
| PC5 | NIC | 192.168.16.2/24 | 2001:db8:acad:16::2/64 | FE80::A1 |
| Server3 | Fa0 | 192.168.20.2/24 | 2001:db8:acad:20::2/64 | FE80::A1 |
| Router13 | Fa0/9 | 192.168.21.1/24 | 2001:db8:acad:21::1/64 | N/A |
| Router13 | Fa0/7 | 192.168.22.1/24 | 2001:db8:acad:22::1/64 | N/A |
| PC8 | NIC | 192.168.21.2/24 | 2001:db8:acad:21::2/64 | FE80::A1 |
| PC9 | NIC | 192.168.22.2/24 | 2001:db8:acad:22::2/64 | FE80::A1 |
| Server0 | Fa0 | 192.168.30.2/24 | 2001:db8:acad:30::2/64 | FE80::A1 |
| Router8 | Fa0/9 | 192.168.31.1/24 | 2001:db8:acad:31::1/64 | N/A |
| Router8 | Fa0/8 | 192.168.32.1/24 | 2001:db8:acad:32::1/64 | N/A |
| PC7 | NIC | 192.168.32.2/24 | 2001:db8:acad:32::2/64 | FE80::A1 |
| PC8 | NIC | 192.168.31.2/24 | 2001:db8:acad:31::2/64 | FE80::A1 |